<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="SOIC16">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
16-Pin (150-Mil) SOIC&lt;br&gt;
Source: http://www.cypress.com .. 38-12025_0P_V.pdf</description>
</package>
<package name="SOIC16-GOOD">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="CH340G">
<pin name="GND"/>
<pin name="TX"/>
<pin name="RX"/>
<pin name="V3"/>
<pin name="D+"/>
<pin name="D-"/>
<pin name="XI"/>
<pin name="XO"/>
<pin name="CTS"/>
<pin name="DSR"/>
<pin name="RI"/>
<pin name="DCD"/>
<pin name="DTR"/>
<pin name="RTS"/>
<pin name="RS232"/>
<pin name="VCC"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="CH340G">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CH340G"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CTS" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D+" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D-" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DCD" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DSR" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="DTR" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RI" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RS232" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="RTS" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="RX" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="TX" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="V3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="XI" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="XO" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
